Product program / Mixer / Accessory

M-800RCT-EB

  <p class="MsoNormal">Пульт дистанционного управления аудиосистемой с сенсорным дисплеем</p> Пульт дистанционного управления с сенсорным дисплеем для подключения к серии 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER.
 Пульт дистанционного управления с 4.3"
 сенсорной панелью LC-дисплея.
 Функция маршрутизации матрицы 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER должна быть управляемой.
 Возможно назначение предустановок.
 Возможно управление громкостью аудио входов/выходов.
 LC-дисплей должен отображать названия входов/выходов, состояние громкости, предустановки, состояние подключения.
 Должен быть доступен режим заставки.
 Пульт дистанционного управления должен быть подключен кабелем Cat5e к 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER , EXTENSION MODULE 4 PORTS
напрямую или 
 REMOTE AUDIO CONTROL PANEL , REMOTE AUDIO CONTROL PANEL WITH TOUCH DISPLAY 
  для последовательного подключения.