Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

M-800RM-EB

  <p class="MsoNormal">MIKROFON STREFOWY</p> <p class="MsoNormal">Mikrofon strefowy wyposażony w mikrofon na gęsiej szyi, wyświetlacz LCD, przycisk PTT, przycisk regulacji głośności oraz następujące funkcje:</p> <div> <p class="MsoNormal">* Indywidualne przydzielanie stref, do 12 stref
 * Funkcja indywidualnego wgrywania gongu/chime'u poprzez interfejs USB
 * Sygnalizacja sygnału / clippingu sygnału za pomocą diody LED

 Mikrofon podłączany jest za pomocą kabla Cat5e bezpośrednio do CYFROWEJ MATRYY MIKSUJĄCEJ 8X8 lub MODUŁU ROZSZERZAJĄCEGO (4 PORTY) <span> </span>
</p></div><span/>.