Product program / Mixer / Accessory

M-802RC-EB

<p class="MsoNormal">REMOTE AUDIO CONTROL PANEL MIT AUDIOAUSGANG</p> <span>Remote Controller mit 2x Audioausgängen zum Anschluss an 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Serie.
 2x Audioausgänge, anschließbar über 6-poligen Klemmblock.
 Remote Controller mit LC-Display und Steuertaste.
 Routingfunktion der 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER Matrix sind steuerbar. 
 Lautstärkeregelung der Audio-Ein-/Ausgänge ist möglich .
 LC-Display zeigt Benennung der Eingänge/Ausgänge, Lautstärkestatus und Verbindungsstatus an.
 Es gibt einen Bildschirmschoner-Modus
 Der Remote Controller wird über ein Cat5e-Kabel an 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER oder ERWEITERUNGSMODUL 4 PORTS <span>&nbsp;</span>direkt angeschlossen.</span>