Product program / Mixer / Accessory

M-804EX-EB

  <p class="MsoNormal">ERWEITERUNGSMODUL 4 PORTS</p>  <p class="MsoNormal">Das Erweiterungsmodul stellt 4 zusätzliche Ports zur Verfügung, um die max. Anzahl der Remote-Panele zu erhöhen..
 Port 1: Senden und Empfangen von AES3 Digital Audio plus Steuerdaten, für die Verbindung mit:<span>&nbsp; </span>SPRECHSTELLE, REMOTE-AUDIO-CONTROL-PANEL MIT AUDIO AUSGANG , REMOTE-AUDIO-INPUT-OUTPUT-PANEL , REMOTE-AUDIO-CONTROL-PANEL MIT TOUCH-DISPLAY , REMOTE-AUDIO-CONTROL-PANEL 
 Port 2-4: Senden und Empfangen von Steuerdaten, für die Verbindung mit:<span>&nbsp; </span>REMOTE-AUDIO-CONTROL-PANEL MIT TOUCH-DISPLAY , REMOTE-AUDIO-CONTROL-PANEL </p>  <p class="MsoNormal">Das Remote-Audio-Input-Output-Panel muss mit einem Cat5e Kabel an die 8X8 DIGITAL MATRIX MIXER angeschlossen werden.</p>  <span/>