Product program / Mixer / Accessory

M-804EX-EB

  <p class="MsoNormal">MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 4 PORTOWY</p> <p class="MsoNormal">Moduł rozszerzeń powinien oferować 4x dodatkowe porty w celu zwiększenia liczby portów do podłączania urządzeń zdalnych.
 Port 1: Przesyła i odbiera cyfrowe sygnały audio w standardzie AES3 oraz dane sterujące, do połączenia z <span> </span>MIKROFONEM STREFOWYM, PANELEM ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO Z WYJŚCIEM AUDIO, PANEL ZEWNĘTRZNEGO WEJŚCIA/WYJŚCIA AUDIO , PANELEM ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM, PANELEM ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO 
 Port 2-4: Przesyła i odbiera dane sterujące, do połączenia z<span> </span>PANELEM ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO Z WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM, PANELEM ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO  </p> <p class="MsoNormal">Zdalny panel wejścia/wyjścia audio musi być podłączony za pomocą kabla Cat5e do 8X8 Cyfrowej Matrycy Miksującej.</p> <span/>