Product program / Loudspeaker / Accessory

MT-251H

Leistungsübertrager 250 Watt, zur Isolation nicht erdfreier 70- oder 100-Volt Verstärkerausgänge mit erdfreiem 35/50/70/100 Volt Ausgang.
  Primär: 70V, 100V
Sekundär: 35V, 50V, 70V, 100V
Übertragungsbereich: 30 - 18.000 Hz (0/-3 dB)
Abmessungen (B x H x T): 108 x 122 x 80
Gewicht: 2,4 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: MT-251H