Product program / Loudspeaker / Accessory

MT-S0601

Leistungsübertrager zur Anpassung niederohmiger Lautsprecher an hochohmige Verstärker
  Eingangsspannung: 70V, 100V
Leistungsanpassung: 1, ½, ¼ (1/8 bei 70V)
Abschlussimpedanz: 8 Ohm
  Fabrikat: TOA
Typ: MT-S0601