Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000DI  CE

N-8000DI to interfejs zaprojektowany do pracy w sieciowym systemie interkomowym N-8000. Wyposażony on jest w 32 wejścia oraz 32 wyjścia sterujące wraz z korespondującymi z nimi wskaźnikami stanu. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia można wyposażyć system interkomowy w możliwość komunikacji z innymi systemami teletechnicznymi oraz urządzeniami. Możliwe jest wykorzystanie interfejsu do sterowania zewnętrznymi źródłami audio. Interfejs może być montowany w rack z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów montażowych.