Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000MI  CE

N-8000MI to wielofunkcyjny interfejs przeznaczony do pracy w systemie interkomowym N-8000. Wyposażony on jest w wejścia oraz wyjścia audio, beznapięciowe styki zwarciowe pełniące funkcje wejść i wyjść sterujących, a także terminal pozwalający na przyłączenie linii telefonicznej, bądź PABX. Urządzenie jest w stanie realizować większość typowych aplikacji nadawczych stosowanych w prostych systemach rozgłoszeniowych (rozgłaszanie muzyki i komunikatów głosowych do wskazanych stref). Urządzenie jest też w stanie komunikować się z innym sprzętem (może stanowić interfejs pomiędzy systemem interkomowym N-8000, a innym systemem teletechnicznym).