Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Estación maestra multifuncional con auricular y altavoz con compensador ECHO, pantalla LCD de 16 caracteres, 2 líneas, 8 teclas de marcado directo programables, conexión para conexión de auriculares de altavoz externo, funciones de menú.
10 botones, 4 botones de marcado rápido programables, 2 teclas de función, botón de prioridad de conversación, botón de borrado, botón de llamada (para el anuncio), tecla de respuesta (para el anuncio), botón de retención, botón de transferencia (desvío manual de llamadas), rellamada. 
Botón de llamada de función para la activación de la salida de control, desvío de llamadas, transferencia de Office, desvío de llamadas basado en el tiempo, desvío de ocupado, música ambiente.
Conector: Conector RJ-11 Función de
&nbsp;
menú:
Programación de las teclas de marcación directa (seguir)
Estaciones conectadas a la unidad de mediación Función de
actualización del registro de operaciones (archivo de registro), cambio de la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada de la unidad de mediación con protección mediante contraseña. Ajuste del reloj del sistema, reinicio del sistema.