Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8000MS  Y

Многофункциональная ведущая станция с гарнитурой и спикерфоном с компенсатором ECHO, LCD дисплеем с 16 символами, 2 линии, 8 программируемых кнопок прямого набора, подключение гарнитуры для подключения внешнего динамика, функции меню.
10 Кнопок, 4 программируемые кнопки быстрого набора, 2 функциональные кнопки, кнопка приоритета разговора, кнопка удаления, кнопка вызова (для объявления), кнопка ответа (для объявления), кнопка удержания, кнопка передачи (переадресация вручную), повторный набор. 
Кнопка вызова функции для активации управляющего выхода, переадресации вызова, передачи в офис, переадресации по времени, переадресации по времени, переадресации по занятию, фоновой музыки.
Разъем: Разъем RJ-11
&nbsp;
Функция меню:
Программирование кнопок прямого набора (см. ниже)
Подключенные к индикатору станции на промежуточном узле
Обновить функцию журнала операций (файл журнала), изменить IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию медиаустройства с парольной защитой. Настройка системных часов, перезапуск системы.