Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8011MS  Y

Estación principal digital de 2 hilos para una comunicación en modo manos libres con cancelación de eco.
10 botones, 4 botones de marcación rápida programables, 2 teclas de función, botón de prioridad de conversación, botón de borrar, botón de llamada (para anuncio), tecla de respuesta (para anuncio) , botón de retención, botón de transferencia (reenvío manual de llamadas), rellamada.
Botón de llamada de función para salida de control de activación, reenvío de llamadas, transferencia de oficina, reenvío de llamadas basado en el tiempo, reenvío ocupado, música de fondo.