Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8011MS  Y

Station de radiomessagerie mains libres par défaut avec annulation de l’écho.
10 boutons, 4 boutons de numérotation rapide programmables, 2 touches de fonction, bouton d’appel prioritaire, bouton supprimer, bouton d’appel (pour annonce), touche de réponse (pour annonce), bouton de mise en attente, bouton de transfert (transfert d’appel manuel), rappel.
Bouton de fonction d’appel pour activation de la sortie de commande, transfert d’appel, transfert Bureau, transfert d’appel temporel, transfert occupé, musique d’ambiance.