Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8011MS  Y

Цифровая двухпроводная мастер-станция для громкой связи с эхоподавлением.
10 кнопок, 4 программируемые кнопки быстрого набора, 2 функциональные кнопки, кнопка приоритета разговора, кнопка удаления, кнопка вызова (для объявления), кнопка ответа (для объявления), кнопка удержания, кнопка перевода (ручная переадресация), повторный набор.
Функциональная кнопка вызова для выхода управления активацией, переадресации вызова, офисного перевода, переадресации по времени, переадресации занятых вызовов, фоновой музыки.