Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8020MS  Y

Station maîtresse industrielle avec combiné et haut-parleur à annulation d’écho, protection contre la poussière et l’eau IP54, vaste plage de fonctionnement, branchement pour haut-parleurs externes, sortie de commande (collecteur ouvert).
10 boutons, 4 boutons de numérotation rapide programmables, 2 touches de fonction, bouton d’appel prioritaire, bouton supprimer, bouton d’appel (pour annonce), touche de réponse (pour annonce), bouton de mise en attente, bouton de transfert (transfert d’appel manuel), rappel. 
Bouton de fonction d’appel pour activation de la sortie de commande, transfert d’appel, transfert Bureau, transfert d’appel temporel, transfert occupé, musique d’ambiance.
Connecteur : RJ-11