Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8020MS  Y

Industrieel hoofdintercomtoestel met handset en luidsprekertelefoon met echo-onderdrukking, stof- en waterbescherming com. IP54, uitgebreid werkbereik, aansluiting voor externe luidsprekers, besturingsuitgang (open collector).
10 Knoppen, 4 programmeerbare snelkiesknoppen, 2 functietoetsen, gespreksvoorrangsknop, delete knop, belknop (voor aankondiging), antwoordtoets (voor aankondiging), hold-down-knop, doorverbindingsknop (handmatige oproepomleiding), opnieuw kiezen. 
Functie-oproeptoets voor activeringscontrole-uitgang, oproepdoorschakeling, doorschakeling op kantoor, oproepdoorschakeling op basis van tijd, oproepdoorschakeling in gesprek, doorschakeling in gesprek, achtergrondmuziek.
Connector: RJ-11 connector