Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8020MS  Y

N-8020MS Stacja interkomowa o wzmocnionej konstrukcjiN-8020MS to stacja interkomowa przeznaczona do pracy w systemie N-8000, która cechuje się dodatkowo wzmocnioną obudową. Stacja jest odporna na działanie wody, a także pyłów. Może ona pracować w szerokim zakresie temperatur tj. od -10°C do +50°C. Dodatkowo urządzenie posiada terminal pozwalający na podłączenie zewnętrznego zestawu głośnikowego oraz terminal pozwalający na podłączenie zewnętrznego sygnalizatora przychodzącego połączenia. Stacja może zostać zamontowana do powierzchni ściany z wykorzystaniem uchwytu montażowego YC-280.&nbsp;