Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031MS  Y

Estación principal simple/de superficie con altavoz con cancelación de eco, instalación en la pared, 4 entradas de control para la selección automática de llamadas (por ejemplo, interruptor de pedal de conexión), auricular opcional.
10 botones, 4 botones de marcación rápida programables, 2 teclas de función, botón de prioridad de conversación, botón de borrado, botón de llamada (para anuncio), tecla de respuesta (para anuncio), botón de retención, botón de transferencia (desvío manual de llamadas), rellamada.
Función de botón de llamada para activación de salida de control, reenvío de llamadas, transferencia de ausencia, reenvío de llamadas en función del tiempo, reenvío ocupado, música de fondo.