Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031MS  Y

Enkel/oppervlaktetoestel met speakerphone met echo-onderdrukking, Wandein-/opbouw, 4 besturingsingangen voor automatische oproepselectie (bijv. aansluiting voetschakelaar), optionele handset.
10 Knoppen, 4 programmeerbare snelkiesknoppen, 2 functietoetsen, gespreksvoorrangsknop, delete knop, belknop (voor aankondiging), antwoordtoets (voor aankondiging), hold-down-knop, doorverbindingsknop (handmatige oproepomleiding), opnieuw kiezen. 
Functie-oproeptoets voor activeringscontrole-uitgang, oproepdoorschakeling, doorschakeling op kantoor, oproepdoorschakeling op basis van tijd, oproepdoorschakeling in gesprek, doorschakeling in gesprek, achtergrondmuziek.