Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031MS  Y

Одиночная / поверхностная основная станция со спикерфоном с эхоподавлением, Wandein-/ build, 4 входа управления для автоматического выбора вызова (например, подключение ножного переключателя), дополнительная трубка.
10 кнопок, 4 программируемые кнопки быстрого набора, 2 функциональные кнопки, кнопка приоритета разговора, кнопка удаления, кнопка вызова (для объявления), кнопка ответа (для объявления), кнопка удержания, кнопка перевода (ручная переадресация), повторный набор. 
Функциональная кнопка вызова для управления активацией выхода, переадресация вызова, перевод при отсутствии, переадресация по времени, переадресация при занятости, фоновая музыка.