Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031SB

Le panneau de la station maîtresse mains libres est conçu pour être utilisé avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet.
Le panneau de la station maîtresse mains libres permet à l’utilisateur d’installer l’unité dans un boîtier personnalisé de son choix.
Le panneau de la station maîtresse mains libres est un système à 2 fils capable d’offrir un fonctionnement mains libres duplex automatique, sans utiliser de combinés, et d’appliquer l’annulation de l’écho. La conversation avec le combiné peut être établie avec le modèle en option RS-191 (fabriqué par TOA Corporation). Le panneau de la station maîtresse possèdera 4 entrées de commande pour faciliter la sélection d’appel automatique, ce qui permet à l’utilisateur de passer des appels par simple contact, comme une pédale.
La station maîtresse offrira également les fonctionnalités suivantes : Appel vocal, Connexion automatique, Appel continu, Numérotation abrégée, Appel en attente, Transfert d’appel automatique, Radiomessagerie d’urgence, Surveillance du balayage, Conférence à trois et bien d’autres.
Les dimensions du panneau de la station maîtresse seront 70 (L) x 185 (H) x 20,6 (P) mm. Le poids sera de 205 g.
Suppléments en option : combiné RS-191 fabriqué par TOA Corporation.