Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031SB

De handsfree master-printplaat is ontworpen voor gebruik met TOA's packet intercomsysteem (IP-netwerkcompatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet-audiotechnologie.
De handsfree master station board unit stelt de gebruiker in staat om het apparaat te monteren in een aangepaste behuizing naar keuze.
Het handsfree master station is een 2-draads systeem en moet in staat zijn tot automatische duplex handsfree bediening zonder het gebruik van handsets en moet gebruik maken van echo-onderdrukking. Het gesprek met de handset kan in combinatie met het optionele model RS-191 (geproduceerd door TOA Corporation) tot stand worden gebracht. De hoofdstation-printplaat moet vier stuuringangen hebben om de automatische oproepselectie te vergemakkelijken, zodat de gebruiker via een contact, zoals een voetschakelaar, kan bellen.
Het hoofdstation moet ook de volgende functies uitvoeren: Spraakoproepen, automatische verbinding, doorlopende oproep, één druk op de knop, gesprek in de wacht, automatisch doorschakelen, noodoproepoproep, scanbewaking, driepartijenvergadering en nog veel meer.
De afmetingen van de hoofdstation-kaarteenheid zijn 70 (B) × 185 (H) × 20,6 (D) mm (2,76 x 7,28 x 0,81). Het gewicht moet 205 g (0,45 lb.) bedragen
Optionele extra's: RS-191 handset geproduceerd door TOA Corporation.