Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8031SB

Блок платы мастер-станции гарнитуры для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), использующей технологию пакетной передачи звука.
Блок платы ведущей станции с функцией громкой связи позволяет пользователю устанавливать устройство в специальный корпус по своему выбору.
Блок платы ведущей станции громкой связи представляет собой 2-проводную систему, способен работать в режиме автоматической дуплексной громкой связи без использования трубок и использует функцию эхоподавления. Телефонный разговор может быть установлен при использовании совместно с дополнительной моделью RS-191 (производства TOA Corporation). Блок платы ведущей станции должен иметь 4 управляющих входа для облегчения автоматического выбора вызова, позволяя пользователю совершать вызовы через контакт, например, ножной выключатель.
Мастер-станция должна также выполнять следующие функции: Голосовой вызов, автоматическое соединение, непрерывный вызов, одно касание, удержание вызова, автоматическая переадресация вызова, экстренный вызов, мониторинг сканирования, трехсторонняя конференция и многое другое.
Размеры блока платы мастер-станции должны составлять 70 (Ш) × 185 (В) × 20,6 (Г) мм (2,76 x 7,28 x 0,81). Вес должен составлять 205 г (0,45 фунта)
Дополнительные опции: Телефон RS-191 производства корпорации TOA.