Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8033MS  Y

Stacja główna do montażu podtynkowego. Posiada 2 wejścia sterujące. Cechuje się wysoką jakością dźwięku. Wysoce odporna na środki chemiczne, idealnie sprawdza się w miejscach sterylnych. Posiada świadectwo Państwowego Instytutu Higieny.