Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

Intercomunicador de entrada / puerta del edificio con altavoz con cancelación de eco, montaje en pared, 1 botón de llamada, salida de control (por ejemplo, la puerta abierta), protección contra el polvo y el agua: IP54, rango de temperatura de trabajo ampliado