Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8050DS

N-8050DS to stacja ścienna wchodząca w skład systemu interkomowego N-8000. Stacja przewidziana jest zarówno do montażu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Spełnia wymogi odpowiadające stopniowi ochrony IP54. Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +50°C. Urządzenie wyposażono w wyjście sterujące, które może być wykorzystane np. do otwierania drzwi.