Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8410MS  Y

Analoge 4-Draht-Hauptsprechstelle  Analoge Hauptsprechstelle mit Hörer und Freisprechfunktion zum Anschluss an N-8400RS via 4-Draht-Technik. Status LED, 10 Wahltasten, 4 programmierbare Kurzwahltasten, 2 Funktions-Pfeiltasten, Sprech-Vorrangtaste, Löschtaste, Ruftaste (für Durchsagen), Antwort-Taste (für Durchsage), Halte-Taste, Transfer-Taste (manuelle Rufweiterleitung), Wahlwiederholung.  Funktions-Aufruftaste für Aktivierung Steuerausgang, Rufweiterleitung, Abwesenheits-Weiterleitung, zeitabhängige Rufweiterleitung, Besetzt-Weiterleitung, Hintergrundmusik.  Sprechmethode: Freisprechen oder mit Hörer Übertragungsbereich: 300 – 7.000 Hz Anschlussleitung: Max. 2.000 m  Freisprechen: Lautsprecher 0,6 W, Elektretmikrofon Leitungsanschluss: RJ-11, 4-Draht Aufstellung: Tisch, Wand (mit optionaler Halterung) Ausführung Gehäuse, Hörer: ABS, grau Maße (B x H x T): 148 x 208 x 70,5 mm (ohne Hörerschnur) Gewicht: 720 g Zubehör: RJ-11 Anschluss-Kabel (3 m)  Fabrikat: TOA Typ: N-8410MS