Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

N-8410MS  Y

Het analoge standaard master station is ontworpen voor gebruik met TOA's N-8400RS (geproduceerd door TOA Corporation) pakketintercomsysteem (IP-netwerk compatibel intercomsysteem) dat gebruik maakt van de packet audio technologie.
Het hoofdstation is een 4-draads systeem en moet in staat zijn om handsfree te werken via een PTT-knop (press to talk) in half duplex transmissie via de ingebouwde microfoon en luidspreker met een eigen 3-traps volumeregelaar. Het moet ook beschikken over een eigen handset met een onafhankelijke volumeregeling voor de privacy door middel van full duplex transmissie. Het hoofdstation roept de andere hoofdstations of substations op die met dezelfde N-8400RS-substationinterface-eenheid zijn verbonden en pagineren deze naar de andere hoofdstations of substations die met dezelfde N-8400RS-substationinterface-eenheid zijn verbonden.
Het hoofdstation moet ook de volgende functies uitvoeren: Spraakoproepen, automatische verbinding, doorlopende oproep, één druk op de knop, gesprek in de wacht, automatisch doorschakelen, noodoproepoproep, scanbewaking, driepartijenvergadering en nog veel meer.
Het hoofdintercomtoestel kan op een bureau worden gemonteerd of aan de muur worden bevestigd met behulp van een optionele beugel.
De afmetingen van het hoofdstation zijn 148 (B) × 208 (H) × 70,5 (D) mm (5,83 x 8,19 x 2,78). Het gewicht moet 720 g (1,59 lb.) bedragen en zowel de behuizing als de handset moeten zijn afgewerkt met lichtgrijs ABS-hars.
Optionele extra's: YC-280 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.