Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-1812    ER

Puissance de l’amplificateur de 120 W, possibilité de combinaison avec les amplificateurs de sonorisation TOA de la série A-1800.Montage possible dans un rack 19 standard (2 unités) à l’aide d’un support de montage en option.Présence d’un sélecteur de niveau (-10 dB/0 dB) pour interagir dans de bonnes conditions avec différents équipements.Présence d’une entrée télécommande à l’arrière de l’amplificateur pour le réglage du niveau par défaut de l’entrée d’urgence.