Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869

Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (RAL 9010), einfache und schnelle Montage durch Federklemmsystem, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemmen mit Durchschleifanschluss
  Nennbelastbarkeit: 6 W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W
Übertragungsbereich: 55 - 18.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 90 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Maße (Ø x T): 180 x 72 mm
Einbaumaße (Ø x Tiefe): 150 x 67 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-1869