Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869

Haut-parleurs plafonniers pour lignes 100 V, grille métallique ronde blanche en façade avec anneau métallique blanc (RAL 9010), installation simple et rapide par système de serrage à ressort, fixation rapide du câble par pinces avec connexion passant par une boucle.