Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369

Haut-parleurs plafonniers pour lignes 100 V, grille métallique ronde blanche en façade avec anneau métallique blanc (RAL 9010), système de ressorts pour installation simplifiée, système de fixation des câbles au moyen d’une pince avec connexion passant par une boucle, haut niveau de pression acoustique et haute fidélité grâce à un système double cône 165 mm