Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2668   EU

Deckenaufbaulautsprecher in 100V-Technik mit gewölbter Blende aus ABS
  Nennbelastbarkeit: 6 W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W
Übertragungsbereich: 100 - 16.000 Hz
Nennschalldruck 1W, 1m: 90 dB
Maße (Ø x T): 260 x 93 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-2668