Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2852

2-weg plafondluidsprekers in 100 V techniek, rond, wit metalen frontrooster met wit metalen ring (RAL 9010), eenvoudige installatie met veerklemsysteem, snelle kabelbevestiging d.m.v. kabelklem met doorlusverbinding, hoge geluidsdruk en klankgetrouwheid door 200 mm 2-weg coaxiaal systeem