Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2852

2-полосные потолочные громкоговорители с 100 В технологией, круглая, белая передняя металлическая решетка с белым металлическим кольцом (RAL 9010), простая установка с системой пружинного зажима, быстрое скрепление кабелей с помощью кабельного зажима с петлевым соединением, высокое звуковое давление и высококачественный звук через 200 мм двухполосную коаксиальную систему.