Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2869

Altavoces de techo en técnica de 100 V, frente de metal blanco Montaje rápido con anillo de metal blanco (RAL 9010), sistema de clip de resorte simple, fijación de cable mediante abrazadera con conexión de bucle, alta presión sonora y fidelidad sonora a través de cono doble de 200 mm