Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2869

Plafondluidsprekers rond in 100 V techniek, wit metalen front Grill Montage snel met witte metalen ring (RAL 9010), eenvoudig veerklemsysteem, kabelbevestiging d.m.v. kabelklem met doorlusverbinding, hoge geluidsdruk en klankgetrouwheid door 200 mm duo-conus