Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-304

Pendellautsprecher mit 2-Wege-Lautsprechersystem in elegantem Lampendesign, mit 5 Meter Anschlussleitung tiefe Abhängung möglich ohne problematische Kabelverlängerung, 70/100-Volt und niederohmiger Betrieb möglich, einfache Einstellung und Leistungsanpassung über Drehschalter, Gehäuse und Metallfrontgitter einfach überlackierbar.&nbsp;Deckenmontageblech mit 4 Schrauben, Kabelschelle, Kabelklemme mit Durchschleifanschluss und Decken-Abdeckhaube im Lieferumfang.
  Nennbelastbarkeit: 30 Watt
Leistungsanpassung: 30, 20, 15, 10, 5 W (100V)
Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
Übertragungsbereich: 70 - 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 91 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
Gewicht: 2,1 kg (ohne Kabel)
Farbe: weiß (RAL9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: PE-304