Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-64

Urządzenie będzie głośnikiem zwieszanym w eleganckiej obudowie zrealizowanym na bazie głośnika stożkowego o średnicy 5 cali. Urządzenie posiadać będzie wbudowany transformator mocy, który umożliwi zasilanie go w technice wysokonapięciowej 100V, przy jednym z odczepów: 1W, 3W, 6W. Stopień transformatora regulowany będzie przy pomocy pokrętła ulokowanego w tylnej ścianie obudowy projektora. Urządzenie cechować się będzie efektywnością 90 dB SPL (1W,1m). Zestaw zapewniać będzie pasmo przenoszenia w zakresie nie węższym niż od 100 Hz do 18 kHz. Obudowa zestawu wykonana będzie z tworzywa HIPS. Maskownica wykonana będzie ze stali malowanej na kolor biały.