Product program / Wired Microphone / Paging

PM-1200D-EB    QJ

Handmikrofon mit Kugelcharakteristik im sehr robusten Metallgehäuse, sehr gute Verständlichkeit bei lauten Umgebungsgeräuschen, Unterdrückung von Griff- und Hintergrundgeräuschen, eingebaute Sprechtaste, 2m Spiralkabel mit 5-pol. DIN-Stecker