Product program / Wired Microphone / Paging

PM-1200D-EB    QJ

Omnidirectionele handmicrofoon in zeer stevige volledig metalen behuizing, zeer hoge effectiviteit bij veel omgevingslawaai onderdrukking van hanteringslawaai en achtergrondlawaai, ingebouwde spreekknop, 2 m krulsnoer met 5-pol. DIN-stekker