Product program / Wired Microphone / Paging

PM-1200D-EB    QJ

Всенаправленный ручной микрофон в очень прочном цельнометаллическом корпусе, эффективен при высоком уровне окружающего шума, подавление фонового шума, встроенная кнопка разговора, спиральный кабель 2 м с 5-полюс. штекер DIN