Product program / Wired Microphone / Paging

PM-306D

Microphone à main dynamique à corps entièrement métallique très robuste, très haute performance par bruit ambiant élevé, avec suppression des bruits de manipulation et du bruit ambiant, bouton intégré, câble en spirale 2 m, prise DIN 5 pôles, pince permettant un changement rapide pour montage vertical en baies, armoires, etc.