Product program / Wired Microphone / Paging

PM-660D

Dynamisches Tischmikrofon in formschönem Gehäuse mit verriegelbarer Sprechtaste, separat herausgeführter Schließkontakt der Sprechtaste
  Anschlussstecker: DIN 5-pol.
Charakteristik: Niere
Übertragungsbereich: 100-10.000 Hz
Empfindlichkeit (1V/Pa): -58 dB, +/-3 dB
Impedanz: 600 Ohm sym.  
  Fabrikat: TOA
Typ: PM-660D