Product program / Rack / Accessory

PUS-3

<ul><li>Haut-parleurs compacts à large dispersion</li><li>Programme continu jusqu’à 180 W (F-2000B / F-2000W)</li><li>Angle de dispersion de 110° x 100°</li><li>Adaptateur pavillon 80° x 80° facile à monter pour un contrôle accru de dispersion</li><li>Haut-parleur 2 voies avec boomer 20 cm haute qualité et tweeter à dôme symétrique</li><li>Peut être peint</li><li>Bornier recouvert monté à l’arrière (version WP)</li></ul>