Product program / Mixer / Modules

RC-001T

Schnittstellenmodul zum Anschluss der bidirektionalen Fernbedieneinheiten an das M-9000M2 System mit schaltbarer Stromversorgung für die Fernbedieneinheiten. Es stehen zwei getrennte Anschlüsse zur Verfügung um eine Verkabelung in verschiedene Richtungen zu realisieren. Anschluss der Fernbedieneinheiten über ein geschirmtes 4-adriges Kabel. Es können bis zu 16 Fernbedieneinheiten angeschlossen werden.
  Höhe: 7,8cm
Tiefe: 9,2cm
Breite: 3,5cm
  Fabrikat: TOA
Typ: RC-001T