Product program / Mixer / Modules

RC-001T

Module d'interface pour la connexion des télécommandes bidirectionnelles au système M-9000 M 2 avec alimentation commutable pour unités de commande à distance. Deux connexions distinctes sont disponibles pour réaliser un câblage dans différentes directions. Connexion des télécommandes via un câble blindé à 4 fils. Jusqu'à 16 télécommandes peuvent être connectées.