Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SA

Station élégante dans enceinte de bureau avec microphone col de cygne. 13 boutons programmables, un bouton avec couvercle de sécurité pour les fonctions d’urgence et un bouton parole, extensible à 55 touches max. Grâce au microphone contrôlé, l’interphone peut être utilisé comme interphone d’urgence. Très simple d’utilisation grâce aux fonctions programmables : - Démarrage d’une séquence d’urgence pré-programmée à l’aide de messages enregistrés via la touche d’alarme à couvercle - Les annonces manuelles sont faites dans des zones sélectionnables, appel - Sélection de la musique d’ambiance - Activation des transferts pré-programmés de toutes les sources dans toutes les zones - Affichage de messages d’erreur spécifiques - Reconnaissance et réinitialisation de l’alarme En cas d’utilisation en cas de microphone d’urgence, les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles : - Démarrer, mettre en pause, ignorer et arrêter les séquences d’alarme dans des sections spécifiques de l’incendie - Voyant Prêt, Erreur générale et VU-mètre. Haut-parleur intégré pour diffuser les gongs d’avance rapide ou post-gongs éventuellement programmés. Niveaux réglables du microphone et du haut-parleur. Suivi des chemins de commande et audio ainsi que du pré-amplificateur selon les normes EN 60849, EN 54-16 et ISO 7240-16.