Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SA

Elegant station in bureaubehuizing met een microfoon met zwanenhals.13 programmeerbare knoppen, een knop met opklapbare veiligheidsafdekking voor noodfuncties en een gespreksknop, uitbreidbaar tot maximaal 55 toetsen. Dankzij de gecontroleerde microfoon kan de intercom als noodintercom worden gebruikt. Zeer eenvoudig te gebruiken door de programmeerbare functies: - Start van een voorgeprogrammeerde noodoproepvolgorde met opgeslagen berichten via de afgedekte alarmtoets - Handmededelingen worden gedaan in selecteerbare gebieden, oproep - Selecteer achtergrondmuziek - Activering van voorgeprogrammeerde overdrachten van bronnen in alle gebieden - Weergave van specifieke foutmeldingen - Alarm bevestigen en resetten Bij gebruik als noodmicrofoon de volgende extra functies: - Alarmsequenties starten, pauzeren, overslaan en stoppen in specifieke delen van de brand - Lamptest Klaar-lampje, algemene storingsindicator en VU-meter. Ingebouwde luidspreker om te luisteren met de eventueel geprogrammeerde snel vooruit of achteruit gaande gongs. Instelbare microfoon- en luidsprekerniveaus. Bewaking van de besturings- en audiotrajecten, evenals de voorversterker volgens EN 60849, EN54-16 en ISO 7240-16.