Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SA

Элегантная станция в настольном корпусе с микрофоном "гусиная шея". 13 программируемых кнопок, кнопка с откидной защитной крышкой для аварийных функций и кнопка разговора, расширяемая до макс. 55 кнопок. Благодаря управляемому микрофону переговорное устройство может использоваться в качестве аварийного переговорного устройства. Очень прост в использовании благодаря программируемым функциям: - Запуск запрограммированной аварийной последовательности с сохраненными сообщениями через закрытую тревожную кнопку - Ручные объявления в выбранные зоны, вызов - Выбор фоновой музыки - Активация запрограммированных передач любых источников в любых зонах - Отображение специфических сообщений об ошибках - Квитирование и сброс тревоги При использовании в качестве аварийного микрофона следующие дополнительные функции: - Запуск, пауза, пропуск и остановка последовательностей сигналов тревоги на определенных участках пожара - Проверка лампы Готовность к работе, индикатор общего отказа и VU-метр. Встроенный динамик для прослушивания звонка, программируемый до и/или после трансляции. Регулируемые уровни микрофона и динамика. Контроль управляющего и аудио трактов, а также предусилителя в соответствии с EN 60849, EN54-16 и ISO 7240-16.